Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония»

**Мастер-класс**

***Изготовление хозяйственной сумки из ткани***

Учитель технологии: Приставакина Г.И.

2017 г.

**Введение.**

Уже много лет во всём мире люди озабочены охраной окружающей среды.

Очень много зависит и от нас, по возможности каждый может принести пользу в сохранении окружающей среды.

Мы почти в каждый день ходим в магазин, покупаемые продукты и складываем их в пакеты из полиэтилена. А мы все знаем, что полиэтиленовые пакеты разлагаются в почве более четырёхсот лет, а при горении на свалках выделяют ядовитый угарный газ.

Ученные бьют тревогу: в мировом океане целые острова из пластика. А вследствие этого гибнут морские птицы и млекопитающие.

Я задумалась, чем я могу помочь в сохранении чистоты нашей планеты. И решила: не пользоваться полиэтиленовыми пакетами! Ведь эти же пакеты можно заменить бумажными, тканевыми сумками или же авоськой. Я сшила себе сумку из ткани, а потом - многим друзьям, родственникам и сослуживцам. Сумки шью из обивочной ткани и из тонкой плащевой. Так как я преподаю в школе швейного дело, с учащимися 5 класса мы шьём по программе хозяйственную сумку из ткани. Получается, что и ребята принимают активное участие в сохранении окружающей среды.

Сегодня я предлагаю сшить Вам вместе со мной хозяйственную сумку из обивочной ткани.

**Цель и задачи.**

**Цель:** Изготовить хозяйственную сумку.

**Задачи:**

1. Усовершенствовать навыки по изготовлению хозяйственной сумки.
2. Научиться творчески подходить к работе, развивать фантазию, пространственное воображение.
3. Расширить и углубить знания по изготовлению швейных изделий.
4. Приобрести опыт работы с методической литературой, информационными ресурсами Интернета.
5. Получить эмоциональное удовольствие от работы.



**Инструменты и принадлежности:**

- миллиметровая бумага, карандаш, линейка.

- обивочная, смесовая, плащевая, гобелен, бязь для подкладки.

- нитки, ножницы, мелок, сантиметровая лента, булавки, иглы.

- швейная машина, гладильная доска, утюг.

**Последовательность изготовления изделия.**

**1. Построение чертежа выкройки сумки:**

- прямоугольник 45х40см.;

- обтачка шириной 10см. и длиной 80 см.;

- прямоугольник для подкладочной ткани 35х80см.;

- ручки 40х7см.;

- карман 25х20 см.



**2. Раскрой деталей кроя:**


- долевая нить на основной подкладке и ручках должна быть параллельна длине деталей;

- наложить детали кроя на изнаночную сторону ткани, приколоть булавками и обвести по контуру;

- отложить припуски на обработку по 1см. на всех деталях кроя;

- раскроить детали кроя по припускам.



**3. Обработка основной детали:**

- сложить лицом к лицу верхнюю и нижнюю детали сумки. Уровнять срезы, сколоть булавками по боковым и низу детали;

- сметать и стачать на 1.0 см. от среза. Удалить нити смётывания.



**4. Обработка углов низа сумки, для образования дна и боковых стенок:**

- совместить боковой и нижний шов, сколоть булавками;

- отмерить от угла 4 см., провести поперёк меловую линию;

- сметать и стачать по линии. Удалить нити смётывания;

- в такой же последовательности обработать второй угол сумки.



**5. Обработка ручек сумки:**

- сложить детали ручек по ширине, уровнять срезы, сколоть булавками, сметать и обтачать на 1.0 см от срезов. Удалить нити смётывания;

- вывернуть ручки на лицевую сторону, выметать кант и приутюжить;

- проложить отделочную строчку на 0.5-0.7см. от края шва, удалить нити вымётывания канта и ещё раз приутюжить.







**6. Обработка подкладки сумки.**

Обработка кармана.

Так как ткань подкладки тонкая, для надёжности карман делаем двойной:

- сложить карман лицом к лицу, уровнять срезы, сколоть булавками и обтачать на 1 см.;

- вывернуть карман, выметать кант, проложить отделочную строчку и приутюжить;

- подогнуть припуски на 1.0 см по боковым линиям и заметать;

- наложить карман на подкладочную ткань по намеченным линиям; приколоть, наметать и настрочить на 0, 5 см. от нижнего и боковых сгибов.

- удалить нити смётывания и приутюжить. По желанию карман можно разделить машинной строчкой.

Обработка подкладки:

- сложить подкладочную ткань лицом к лицу, уровнять срезы, сколоть булавками по боковым и нижнему срезам;

- по нижнему срезу наметить мелком место для выворачивания сумки, сметать, стачать от метки до метки на 1см. от среза. Удалить нити смётывания. Швы отутюжить.



**7. Обработка углов подкладки для образования дна и боковых стенок.**

Углы подкладки выполнить аналогично, как на основной детали.



**8. Обработка верхнего среза сумки:**

- отложить от середины верхнего среза основной детали в одну и в другую сторону по 7 см. и отметить мелом. Приколоть ручки булавками и приметать;

- концы обтачки соединить;

- приложить верхний срез обтачки на основную деталь лицом к лицу, уровнять срезы, приколоть булавками;

- приметать и притачать на 1см. от среза. Удалить нити смётывания;

- выметать кант, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5-0.7 см.от края шва.



**9. Обработка подкладки сумки:**

- сложить нижний срез обтачки лицом к лицу с верхним срезом подкладки, совместить метки по бокам, приколоть, приметать и притачать на 1 см.;

- удалить нити смётывания.



**10. Окончательная обработка сумки:**

- вывернуть сумку на лицевую сторону через отверстие на подкладке.

- срезы отверстия подогнуть вовнутрь на 1 см. заметать и застрочить;

- удалить нити временного назначения. Сумку отутюжить.





**Сумка готова!**